Заинтересовани понуђач, дана 20.7.2018.године путем е-маила поставио је наручиоцу следеће питање:

1. "Да ли треба да буде уграђен даљински вентус код прозора који се отварају око доње хоризонталне осе (да ручица за отварање буде спуштена на дохбват руке)?!Ако треба навести на којим позицијама!?"

Одговор:

Да, потребно је да буде уграђен даљински вентус код прозора који се отварају око доње хоризонталне осе. Прозори треба да имају полуге-механизам за отварање, да ручка буде у висини од око 2м од пода (висина парапета испод прозора је 1,1м) код прозора на следећим позицијама у предмеру, односно спецификацији радова:

 pos1.I kom.13

 pos 1.II kom.2

 pos 1.II kom. 10

 pos 1.III  kom. 2

 pos  1.III kom. 10

 pos 1.IV kom.20

Комисија за јавне набавке